Załącznik Nr 3

# Opis przedmiotu zamówienia

**Obuwie**

**1. Trzewiki letnie ochronne w liczbie 200 par**

****

Fotografia : Źródło- Internet

* wierzch: skóra crazy horse w kolorze brązowym o grubości 1,8-2,0 mm, pomarańczowe wstawki, tylnik obuwia z TPU w celu zwiększenia stabilności; z tylu pętla ułatwiająca wkładanie.
* kołnierz: wypełnienie PU. Materiał syntetyczny w kolorze czarnym.
* język: wypełnienie PU+wstawka ze skóry z gumowym logo.
* podszewka: materiał sandwich mesh w pomarańczowym kolorze.
* logo: gumowe logo BENNON.
* sznurowadło: okrągłe, czarno-pomarańczowe z plastikowymi zakończeniami.
* oczka i haki: 4 pary metalowych oczek +1 para metalowych haków.
* wymienna wkładka: warrior z antystatycznym przeszyciem.
* podnosek: metalowy.
* wkładka antyprzebiciowa: metalowa.
* międzypodeszwa: SPARTACUS, PU kolor czarny.
* podeszwa: SPARTACUS, PU kolor czarny.
* oznaczenie: naszywka na języku z oznaczeniem nazwy/numer modelu + rozmiar + norma + data produkcji.
* zgodność z normą PN- EN ISO 20345:2011 S3 SRC, posiadanie certyfikatu zgodności CE.

Producent BENNON

Model Z53218 FARMIS S3 High

**Trzewiki letnie ochronne w liczbie 150 par**

****

Fotografia : Źródło- Internet

* wierzch: skóra bydlęca BARTON PRINT o grubości min. 1,6 mm, hydrofobowa.
* kołnierz: materiał syntetyczny czarnego koloru.
* język z wypełnieniem: materiał syntetyczny, pianka PU.
* podpodeszwa: materiał na bazie nietkanego materiału włókienniczego, antystatyczny, o grubości 2, 5 mm, absorpcji wody min. 75 mg/cm i desorpcją wody na poziomie min. 80%.
* podszewka: materiał włókienniczy MESH, pianka o grubości 3-4 mm.
* wypełnienie kołnierza: poliuretanowa pianka.
* wklejany zapiętek: termoplastyczny, usztywniony, ochrona pięty przed uszkodzeniem, zapewnia stabilność stopy.
* wkładka: całkowita, anatomicznie profilowana, wymienna, materiał MESH -EVA.
* szwy: wysokiej jakości, elastyczne, stres-poliester przędza w kolorze czerwonym.
* podnosek: kompozytowy, wytrzymałość na uderzenie min. 200 J.
* wkładka antyprzebiciowa: niemetaliczna, odporna na przebicie min. 1100N.
* międzypodeszwa: zmiękczone PU zapewniające komfort podczas chodzenia i absorpcję energii w części piętowej.
* podeszwka: poliuretan, odporna na działanie olejów i smarów.
* oznaczenie: naszywka na języku z oznaczeniem nazwy/numer modelu + rozmiar + norma + data produkcji.
* zgodność z normą PN- EN ISO 20345:2011 S3 SRC, posiadanie certyfikatu zgodności CE.

Producent ADAMANT

Model C23214 ADAMANT S3 NON METALLIC

**2. Trzewiki z wkładką antyprzebiciową ocieplane w liczbie 160 par:**

**Trzewiki FARMIS WINTER ocieplane w liczbie 80 par**

****

Fotografia : Źródło- Internet

* wierzch: skóra crazy horse w kolorze brązowym o grubości 1,8-2,0 mm, pomarańczowe wstawki, tylnik obuwia z TPU w celu zwiększenia stabilności.
* podnosek: metalowy.
* wkładka antyprzebiciowa: metalowa.
* kołnierz+ język: wypełnienie PU, materiał syntetyczny w kolorze czarnym.
* podszewka plusz, w kolorze czarnym.
* zapiętek: microfibra-materiał odporny na ścieranie.
* wypełnienie kołnierza i języka: pianka PU.
* wkładka: EVA+PLUSZ w kolorze czarnym.
* szwy: w kolorze brązowym.
* międzypodeszwa: poliuretan, w kolorze czarnym.
* podeszwa: poliuretan, w kolorze czarnym, forma Spartacus.
* zgodne z normą PN-EN ISO 20345:2011 S3 SRC FO CI, posiadające certyfikat zgodności CE.

Producent BENNON

Model Z43290 FARMIS WINTER S3

**Trzewiki CLASSIC Winter boot ocieplane w liczbie 80 par**

****

Fotografia : Źródło- Internet

* wierzch: skóra bydlęca BARTON PRINT o grubości min. 1,6 mm, hydrofobowa.
* kołnierz: materiał syntetyczny koloru czarnego.
* język z wypełnieniem: materiał syntetyczny.
* podpodeszwa: materiał na bazie nietkanego materiału włókienniczego, antystatyczny, o grubości 2, 5 mm, absorpcji wody min. 75 mg/cm2 i desorpcją wody na poziomie min. 80%.
* podszewka: plusz szary.
* wypełnienie kołnierza: pianka poliuretanowa.
* wklejany zapiętek: termoplastyczny, usztywniajacy, ochrona pięty przed uszkodzeniem, zapewnia stabilność stopy.
* zgodne z normą PN-EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI, posiadające certyfikat zgodności CE.

Producent ADAMANT

Model C93890 CLASSIC S3 Winter boot

**3. Buty gumowe w ilości 225 par:**

Wierzch i spód wykonany 100% guma, buty typu kozak, sięgające pod kolano,

podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna.

* wykonane z gumy, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
* zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty,
* wysokość około 35 cm,
* posiadające certyfikat zgodności CE.

**4. Buty gumowo-filcowe w liczbie 65 par:**

Przedmiotem zamówienia są buty gumowo-filcowe (100% guma) ze zwykłą wkładką filcową (umieszczaną na podeszwie). Buty winny być wykonane ze 100% gumy. Nie dopuszcza się obuwia z PCV.

* podeszwa termokauczuk,
* odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,
* zwiększona ochrona kości piszczelowej, kostki i pięty,
* wysoki protektor,
* wysokość buta około 33 -35 cm,
* posiadające certyfikat zgodności CE.

**5**. **Obuwie zawodowe -obuwie medyczne KD MED 09– 10 par:**



* zakryte palce,
* cholewka z odkrytą piętą, z paskiem zapinanym na rzep z możliwością bezstopniowej regulacji tęgości,
* cholewka z naturalnej skóry licowej bydlęcej; przyszyta do podeszwy,
* podszewka z miękkiej licowej skóry świńskiej z zastosowaniem technologii ograniczającej uczulenia alergiczne, trwale połączona z podszewką (klejona),
* wkładka profilowana pokryta skórą naturalną,
* podeszwa z tworzywa sztucznego, wysokość koturnu 3,5 cm,
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (z dostępnych u producenta).