*Załącznik nr 2B*

*(****Formularz należy złożyć wraz z ofertą****)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FORMULARZ TECHNICZNY**  |  |

**PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| Producent  |  |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |

|  |
| --- |
| **Uwaga:**Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne z formularzem technicznym. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANE PARAMETRY** **TECHNICZNO-UŻYTKOWE** | **TAK/****NIE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| **1** | **DANE MASZYNY****ZESPÓŁ NAPĘDOWY** |
| 1.1 | Maszyna fabrycznie nowa: rok produkcji 2021 lub 2022 z seryjnej produkcji, niebędącej prototypem |  |  |
| 1.2 | Silnik o pojemności minimum 1000cm3 |  |  |
| 1.3 | Moc maksymalna minimum 16kW |  |  |
| 1.4 | Automatyczny spadek obrotów do biegu jałowego |  |  |
| 1.5 | Podwozie rozsuwane hydraulicznie |  |  |
| 1.6 | Gąsienice o szerokości 230mm |  |  |
| 1.7 | Długość podwozia minimum 1500mm (mierzona bez lemiesza) |  |  |
| 1.8 | Główny wyłącznik prądu |  |  |
| 1.9 | Sygnał dźwiękowy jazdy |  |  |
| **2** | **HYDRAULIKA** |
| 2.1 | Pompa tłoczkowa o zmiennym wydatku |  |  |
| 2.2 | Przepływ maksymalny minimum 65 l/min |  |  |
| 2.3 | Ciśnienie maksymalne minimum 240 bar |  |  |
| 2.4 | Proporcjonalna linia hydrauliczna na ramieniu do obsługi osprzętów (sterowana kciukiem na joysticku)(sterowana kciukiem na joysticku), |  |  |
| **3** | **RAMIĘ KOPARKOWE** |
| 3.1 | Maksymalna głębokość kopania (gąsienice na ziemi) minimum 2550mm |  |   |
| 3.2 | Zasięg na poziomie gruntu minimum 3950mm |  |  |
| 3.3 | Siła skrawania ramienia minimum 9kN |  |  |
| 3.4 | Siła skrawania łyżki minimum 19kN |  |  |
| 3.5 | Szybkozłącze mechaniczne sworzniowe |  |  |
| 3.6 | Łyżki z zębami: 300mm, 500mm |  |  |
| 3.7 | Skarpówka sztywna 1000mm |  |  |
| **4** | **KABINA** |
| 4.1 | Zamknięta, przeszklona |  |  |
| 4.2 | Joysticki elektryczne z regulacją agresywności i szybkości ruchów ramienia |  |  |
| 4.3 | Kolorowy monitor LCD wyświetlający parametry maszyny, ustawienia ogrzewania i radia |  |  |
| 4.4 | Radio z Bluetooth i zestawem głośnomówiącym |  |  |
| 4.5 | Fotel operatora amortyzowany, pokryty materiałem |  |  |
| 4.6 | Lusterka zewnętrzne |  |  |
| **5** | **POZOSTAŁE** |
| 5.1 | Masa całkowita nie większa niż 2200kg |  |  |
| 5.2 | Lemiesz z funkcją ruchu swobodnego, tzw. „pływający lemiesz” |  |  |
| 5.3 | Dwie prędkości jazdy |  |  |
| 5.4 | Możliwość nożnego sterowania koparką |  |  |
| 5.5 | Oświetlenie robocze LED (minimum 2 z przodu, 1 z tyłu, i 1 na wysięgniku) |  |  |
| 5.6 | Światło ostrzegawcze typu „kogut” |  |  |
| 5.7 | Smarownica |  |  |
| 5.8 | Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem marki i posiada serwis stacjonarny i mobilny |  |  |
| 5.9 | Wymagane jest aby serwis stacjonarny znajdował się w odległości nie większej niż 80 km od siedziby Zamawiającego |  |  |
| 5.10 | Gwarancja 36 miesięcy lub 1500mtg (co nastąpi pierwsze) |  |  |
| 5.11 | Przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania gwarancji |  |  |
| 5.12 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 5.13 | Katalog części zamiennych |  |  |
| 5.14 | Gaśnica i apteczka |  |  |
| 5.15 | możliwość malowania lub oklejenia kabiny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości |  |  |
| **WARUNKI GWARANCJI I SERWISU** |
| **6** | **GWARANCJA** | **TAK/NIE** | **WARUNKI OFEROWANE** |
| 6.1 | Mini koparka winna posiadać certyfikat CE i być objęte 36 - miesięczną gwarancją. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty (łącznie z bezpłatnym dojazdem serwisu do Zamawiającego) związane z bezpłatną realizacją przeglądów gwarancyjnych, które powinny być wykonywane przez mobilny serwis dostawcy w miejscu stacjonowania przedmiotowego zamówienia tj. Stalowa Wola, ul. Komunalna 1.  |  |  |
| 6.2 | Serwis/ przegląd techniczny będzie świadczony przez Wykonawcę na terenie miasta Stalowa Wola lub w odległości maksymalnie do 80 km od miasta Stalowa Wola w następujących autoryzowanych przez producenta maszyny stacjach obsługi ASO: |  | Wskazać adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

……………………………… ……………………………………………

(miejscowość, data) (podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej)