**Formularz należy złożyć wraz z ofertą**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer referencyjny postępowania : ZP.271.KC.31.2022** | **Załącznik Nr 1B** |
| Miejscowość: |       | Data: |       |
| **FORMULARZ TECHNICZNY** |

**PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE**

 **pojazdu bagażowego z napędem elektrycznym – 3 szt.**

Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów o napędzie elektrycznym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Trzy pojazdy identyczne, tego samego producenta, spełniające poniższe parametry.

|  |  |
| --- | --- |
| Producent  |  |
| Kraj producenta |  |
| Marka, typ i model |  |

|  |
| --- |
| **Uwaga:**Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne z formularzem technicznym. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANE PARAMETRY** **TECHNICZNO-UŻYTKOWE** | **TAK/****NIE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| **1** | **DANE POJAZDU** |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany: rok produkcji 2022 |  |  |
| 1.2 | Pojazd z homologacją |  |  |
| 1.3 | Kolor nadwozia: czarny RAL9005 / żółty RAL1023 |  |  |
| 1.4 | Silnik min. 5.0 KW silnik prądu przemiennego AC, napęd 48 V |  |  |
| 1.5 | Akumulatory 8 szt. x 6V, o poj. min. 260 Ah  |  |  |
| 1.6 | Przekładnia 16:1 - 20:1 |  |  |
| 1.7 | Prostownik pokładowy 48V z gniazdem ładowania  |  |  |
| 1.8 | System uzupełniania wody w akumulatorach 48V |  |  |
| 1.9 | Kabina dwuosobowa: 2 miejsca siedzące z zagłówkami |  |  |
| 1.10 | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 1.11 | Kabina z dachem, przeszklona, zamykana drzwiami z otwieranymi szybami |  |  |
| 1.12 | Przednia szyba kabinyz wycieraczką i spryskiwaczem |  |  |
| 1.13 | Ogrzewanie kabiny elektryczne |  |  |
| 1.14 | Sygnał dźwiękowy |  |  |
| 1.15 | Prędkościomierz |  |  |
| 1.16 | Licznik kilometrów / licznik motogodzin |  |  |
| 1.17 | Wskaźnik rozładowania baterii / wyświetlacz pozostałego dystansu do przejechania |  |  |
| 1.18 | Elektroniczny wyświetlacz wskaźników i kontrolek |  |  |
| 1.19 | Dwa lusterka boczne, lusterko cofania  |  |  |
| 1.20 | Oświetlenie pełne LED – lampy LED tylne, lampy LED do jazdy dziennej |  |  |
| 1.21 | Lampa pomarańczowa: obrotowa lub stroboskop |  |  |
| 1.22 | Hak holowniczy |  |  |
| 1.23 | Koła 13 cali, kołpaki na każdym kole |  |  |
| 1.24 | Zawieszenie przednie z hamulcami tarczowymi |  |  |
| 1.25 | Wsporniki pod tablice rejestracyjne przód/tył |  |  |
| 1.26 | Możliwość malowania lub oklejenia kabiny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji |  |  |
| 1.27 | Dodatkowa wiązka do podpięcia systemu GPS zlokalizowana pod maską (wymiar kostki GPS max. 5 x 5 x 2 cm) - możliwość montażu systemu GPS przez Zamawiającego we własnym zakresie bez utraty gwarancji  |  |  |
| 1.28 | Instrukcja obsługi, dokumentacja w języku polskim |  |  |
| **2** | **DANE CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ** |
| 2.1 | Ładowność skrzyni ładunkowej: 600 kg – 700 kg |  |  |
| 2.2 | Skrzynia ładunkowa z profili aluminiowych o wymiarach min. 1680 x 1180 x 240 mm |  |  |
| 2.3 | Burty boczne i burta tylna skrzyni aluminiowej opuszczane |  |  |
| **WARUNKI GWARANCJI I SERWISU** |
| **3** | **GWARANCJA** | **TAK/NIE** | **WARUNKI OFEROWANE** |
| 3.1 | Gwarancja na pojazd min. 24 miesięcy |  |  |
| 3.2 | Gwarancja na akumulatory: minimalny okres gwarancji 12 miesięcy  |  |  |
| 3.3 | W czasie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z naprawą pojazdu w ramach gwarancji, także związane z dojazdem mechaników do usunięcia awarii lub transportem pojazdu do punktu serwisowego i z powrotem |  |  |
| 3.4 | W czasie trwania gwarancji zapewniony czas reakcji w przypadku awarii pojazdu musi wynosić maksymalnie 5 dni robocze od zgłoszenia, gwarant jest zobowiązany do załatwienia zgłoszonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Czas trwania naprawy gwarancyjnej może być wydłużony do max. 30 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego (np. skomplikowane naprawy, oczekiwanie na części). |  |  |
| 3.5 | Serwis / przegląd techniczny będzie świadczony przez Wykonawcę na terenie miasta Stalowa Wola lub w odległości maksymalnie do 100 km od miasta Stalowa Wola. |  |  |

……………………………… ……………………………………………

(miejscowość, data) (podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej)