**Zestawienie materiałów do postępowania Nr ZP.271.KC.17.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** | **Jednostki miary** | **Ilość** | **Kod CPV** |
| 1 | Regulator różnicy ciśnień dla c.w.u.  z ograniczeniem przepływu  Ciśnienie: 16-25[bar],  Temperatura max: 150['C]  Średnica: dn20  kvs=od 6,3 do 8 m3/h  Zakres nastaw: od 0,3/0,5 do 2,0/2,1[bar]  z króćcami do wspawania | szt. | 5 | 42131140-9 |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień dla c.w.u.  z ograniczeniem przepływu  Ciśnienie: 16-25[bar],  Temperatura max: 150['C]  Średnica: dn25  kvs=od 8 do 10 m3/h  Zakres nastaw: od 0,3/0,5 do 2,0/2,1[bar]  z króćcami do wspawania | szt. | 10 | 42131140-9 |
| 3 | Regulator różnicy ciśnień dla c.w.u.  z ograniczeniem przepływu  Ciśnienie: 16-25[bar],  Temperatura max: 150['C]  Średnica: dn32  kvs=od 12,5 do 15 m3/h  Zakres nastaw: od 0,4/0,5 do 2,0/2,2[bar]  z króćcami do wspawania | szt. | 3 | 42131140-9 |
| 4 | Zawór regulacyjny c.w.u. typ 3222; dn15; kvs=4; z napędem 5825-13 z króćcami do wspawania  **lub produkt równoważny** | kpl | 15 | 42131142-3 |
| 5 | Zawór regulacyjny c.w.u. typ 3222; dn20; kvs=6,3; z napędem 5825-13 z króćcami do wspawania  **lub produkt równoważny** | kpl | 4 | 42131142-3 |
| 6 | Zawór regulacyjny c.w.u. typ 3222; dn25; kvs=8; z napędem 5825-13 z króćcami do wspawania  **lub produkt równoważny** | kpl | 3 | 42131142-3 |